**Техническая спецификация электрической тали**

Грузоподъемность,  3.2 т.

Высота подъема, 6 м.

Скорость подъема, 9.6 м/мин

Скорость перемещения, 20 м/мин

Марка двутавра 24М; 30М; 36М; 45М

Ширина двутавра, 110-150 мм

Полиспаст 2/1

Температурный режим, -20 +40°С

Напряжение, 380 В

руппа защиты IP42

Мощность двигателя подъема, 5.5 кВт

Мощность двигателя передвижения, 0.37 кВт

Кол-во кареток передвижения, 2 шт

Тормоз Конический

Тормоз на передвижение нет

Термозащита двигателя подъема нет

Режим работы ГОСТ 3М

Габариты ШхВхГ, 1088х1320х520 мм

Масса, не менее 417 кг