**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ резчика швов**

|  |  |
| --- | --- |
| Глубина резания | 190 мм |
| Диаметр диска | 500 мм |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 8,4 л.с. |
| Вес | 85 кг |
| Габариты | 960х520х1 210 мм |
| Частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
| Мощность | 6,3 кВт |
| Модель двигателя | GX 270 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Объем бака для топлива | 5,3 л. |
| Расход топлива | 2,5 л/ч |
| Емкость бака для воды | 20 л. |

Резчик, предназначен для нарезки конструкционных и технологических швов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона, специальных видов монолитных покрытий полов, других конструкционных и отделочных строительных материалов.